**2023-06-06 添加方法 /screen/setScreenState 分别修改辅助屏的开启状态**

**2023-06-25 添加功能说明和新示例：修改显示车牌时，下排的默认显示内容。**

**详细说明在 接口：/screen/changeDef 末尾处**

**车道：**

**接口：/setRoadState**

**功能：修改车道当前状态**

**字段：**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **注释** |
| **state** | **将车道修改为哪种状态（0关闭，1开启）** |

**示例： 修改车道为关闭状态**

**{**

**"state":"0"**

**}**

**辅助屏：**

**接口：/screen/changeDef**

**功能：修改辅助屏默认显示的内容**

**字段：**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **注释** |
| **state** | **需要修改车道哪种状态的默认显示内容（0关闭，1开启，2即将关闭，3 显示车牌时，下排的默认文字）** |
| **upStr** | **辅助屏上面一行文字内容（最多5个字）** |
| **downStr** | **辅助屏下面一行文字内容（最多5个字）** |
| **upColor** | **辅助屏上面一行文字颜色（31、32、33分别对应 红、绿、黄）** |
| **downColor** | **辅助屏下面一行文字颜色（31、32、33分别对应 红、绿、黄）** |
| **sbbh** | **辅助屏设备编号** |
| **TermIp** | **辅助屏设备ip** |

**示例： 修改车道关闭状态下，默认显示的内容**

**{**

**"state":"0", // 车道关闭状态下**

**"upStr":"安全驾驶",**

**"downStr":"文明行车",**

**"upColor":"32", // 绿**

**"downColor":"32",**

**"sbbh":"301",**

**"TermIp":"192.168.1.100",**

**}**

**示例： 当显示车牌时下排的默认文字**

**{**

**"state":"3", // 显示车牌时**

**"upStr":"", // 可为空，可填内容，内容最终内容会被忽略**

**"downStr":"尽快驶离",**

**"upColor":"31", // 红 （颜色必填）**

**"downColor":"31",**

**"sbbh":"301",**

**"TermIp":"192.168.1.100",**

**}**

**Tips：**

1. **当辅助屏上下排任意一排文字为空时，剩余文字会居中显示**
2. **当要修改车牌显示时的下排默认文字时，直接将需要使用的文字过来，**

**state设置为3**

**辅助屏：**

**接口：/screen/setScreenState**

**功能：设置辅助屏的 开启/关闭 状态**

**字段：**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **注释** |
| **state** | **设置辅助屏状态（0关闭，1开启）** |
| **TermIp** | **辅助屏ip** |

**示例： 设置192.168.1.100辅助屏为关闭状态**

**{**

**"state":"0",**

**"TermIp":"192.168.1.100"**

**}**